Релиз версия 3.50
Выпуск: Декабрь 4, 2015
Новые изменения:
   *  Сделан расчет ДСО и пантокарен совместным, добавлен вывод сообщений о соответствии правилам Регистров 
   *  Исправлена ошибка проверки ГВ на кавитацию по методу Шенхерра
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.48
Выпуск: Февраль 10, 2014
Новые изменения:
   *  Добавлена проверка на максимальную осадку в расчете статики
   *  Добавлен учет симметричности слоя при выводе на теоретическом чертеже
   *  Для экспорта в Michlet исправлена ошибка вывода расстояния между корпусами для катамарана
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.43
Выпуск: Ноябрь 16, 2013
Новые изменения:
   *  Добавлен в расчет ГВ в свободной воде двухлопастные винты серии В
   *  Добавлен модуль расчета ГВ серии В х64 совместимый
   *  Добавлены в расчет ГВ в свободной воде две серии трехлопастных GAWN и KCA  
   *  Добавлены данные по умолчанию для расчета сопротивления по результатам модельных испытаний в 
      расчеты для катамаранов, крулоскулых быстроходных судов и по ОСТу
   *  Добавлен расчет предельного диаметра ГВ (по-умолчанию) в расчете сопротивления по ОСТу и для 
      быстроходных круглоскулых судов  	  
   *  Добавлено вычисление ie в расчет сопротивления для быстроходных круглоскулых судов  	  	  
   *  Внесены изменения в Help по методам расчета сопротивления катамаранов, быстроходных катеров
   *  Добавлено 95 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.41
Выпуск: Май 04, 2013
Новые изменения:
   *  Добавлена поддержка экспорта данных в программу Michlet v9.30 
   *  Добавлен вызов португальского мануала по Help
   *  Увеличена максимальная скорость до 50 узлов для расчета гребного винта 
   *  Заменен стандартный менеджер памяти Delphi 7 на альтернативный Fast4MM 
   *  Добавлено 0 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Релиз версия 3.40
Выпуск: Март 31, 2013
Новые изменения:
   *  Задан диапазон применения ВФШ серии Звездкиной в расчете кривых действия ГВ в свободной воде
   *  Задана частота вращения ГВ по умолчанию равной 100 об. в мин
   *  Установлена абсцисса носового перпендикуляра и расчетного сечения бульба равной проектной длине.
   *  Добавлена серия пятилопастного ЧПГВ (SPP-5 KSRI)
   *  Добавлен вывод номинальной мощности двигателя с 10% надбавкой (по рекомендации фирмы МAN)
   *  Добавлено 2 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 40 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.39+
Выпуск: Февраль 14, 2013
Новые изменения:
   *  Добавлена серия ВФШ Звездкиной ZV-3-50...110 в расчет кривых действия ГВ в свободной воде (для x32)
   *  Добавлены 2 серии ГВ в насадках (Е-4-57 и VIT-4-35; 58; 75)
   *  Добавлены 2 серии ГВ в насадках Каплана
   *  Исправлены диапазоны допустимых значений P/D в расчете кривых действия ГВ
   *  Добавлен вывод параметров ГВ и мощности на расчетном режиме для ВФШ серий T, M, Z, ZM,ZV,E,VIT,Ka 
   *  Добавлено 10 новых мультиязычных сообщений

Версия для тестирования 3.38+
Выпуск: Февраль 4, 2013
Новые изменения:
   *  Добавлено 5 серий ВФШ в расчет кривых действия гребных винтов в свободной воде (для x32)
   *  Исправлена ошибка вывода Weights.txt при нулевых плотности материала и толщины слоев
   *  Изменен формат данных в файле Weights.txt, добавлен тип грани (трех- или четырехугольные) 
   *  Добавлено 30 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.37+
Выпуск: Январь 14, 2013
Новые изменения:
   *  Добавлено 7 серий гребных винтов (ГВ в насадках, ВРШ и соосные винты)
   *  Увеличен диапазон мощностей главного двигателя до 100000 кВт
   *  Добавлен проверочный расчет на кавитацию методом Шенхерра
   *  Добавлено 5 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.36+
Выпуск: Декабрь 10, 2012
Новые изменения:
   *  Добавлено ограничение расстояния между корпусами катамарана при расчете сопротивления
   *  Исправлен расчет Kdt в методе Холтропа-84
   *  Добавлен импорт результатов расчета сопротивления в расчете ГВ для заданного двигателя при отсутствии 3D модели
   *  Добавлен вывод результатов расчета гребного винта и двигателя в файл Propres.dat
   *  Добавлен импорт результатов расчета гребного винта и двигателя в расчет диаграммы ходкости 
   *  Добавлен импорт результатов расчета гребного винта и двигателя в расчет разгона, торможения и реверса
   *  Добавлено 0 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.35+
Выпуск: Ноябрь 11, 2012
Новые изменения:
   *  Исправлена ошибка в расчете сопротивления по ОСТ для остроскулых катамаранов 
   *  Исправлен расчет пантокарен для килевых яхт и т.п.
   *  Исправлен расчет минимального надводного борта для килевых яхт и т.п.
   *  Выделены методы расчета сопротивления быстроходных круглоскулых катеров в отдельную группу 
   *  Выделены методы расчета сопротивления катамаранов и тримаранов в отдельную группу 
   *  Изменен формат данных в файле распределения весовой нагрузки (Weights.txt), добавлены абсциссы начала и конца фасетки
   *  Добавлено >100 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.33+
Выпуск: Июль 18, 2012
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет распределения весовой нагрузки (Weights.txt) для расчетов прочности
   *  Добавлен учет угла килеватости в метод Клемента-Поупа
   *  Добавлен вывод угла ходового дифферента в методах Бунькова и Радойчича
   *  Добавлен расчет сопротивления для малых водоизмещающих судов метод Ridgeley-Nevitt-1967 и UBC-1993
   *  Объединены три метода расчета буксировочного сопротивления малых водоизмещающих судов в одну группу
   *  Добавлено графическое сравнение сопротивлений по 3 методам малых водоизмещающих судов
   *  Добавлен китайский язык интерфейса (Not tested)
   *  Добавлено 47 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.32+
Выпуск: Май 29, 2012
Новые изменения:
   *  Добавлен в расчет глиссеров по Савитскому вывод для расчетной скорости параметров глиссирования и осадка 
   *  Исправлена ошибка при выводе расстояния между выбранными точками
   *  Увеличено максимальное количество шпангоутов и ватерлиний при расчете масштаба Бонжана и кривых СПШ до 100.
   *  Добавлены ограничения по скорости для расчета глиссеров для методов Радойчича, Робинсона и Комптона.
   *  Перекомпилированы расчетные модули для совместимости с Windows 7(x64) (методы Радойчича, Робинсона и Комптона)
   *  Добавлено вкл/откл записи результатов расчета семейства кривых СПШ (SACs) и масштаба Бонжана (Bonjean) в TXT файлы (откл. по умолчанию).
   *  Добавлен вывод в файл координат штевней (Sterns.txt)
   *  Добавлено 2 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Релиз версия 3.30+ 
Выпуск: Январь 25, 2012
Новые изменения:
   *  Применен новый алгоритм удифферентовки модели	
   *  Добавлен расчет деривационного момента и приращения угла дифферента
   *  Исправлен расчет коэффициентов полноты для килевых яхт в расчете кривых элементов ТЧ
   *  Добавлен расчет круглоскулых глиссеров по методу Радойчича-1985 (серия 65 B)
   *  Добавлен вывод пределов применимости методов Комптона, Робинсона и Радойчича
   *  Добавлен учет круглоскулости для глиссеров по методам Комптона, Робинсона
   *  Добавлено 2 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 40 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.29+ 
Выпуск: Январь 10, 2012
Новые изменения:
   *  Исправлен расчет коэффициентов полноты для килевых яхт и корпусов с килем или обтекателем
   *  Добавлен расчет остойчивости в подвижной системе координат (при Zmin<>0)
   *  Добавлен расчет глиссеров по методу Комптона (Compton-1986) для водоизмещающего и переходного режимов
   *  Добавлен расчет остроскулых глиссеров по методу Робинсона (Wolfson-1999) 
   *  Добавлен расчет остроскулых глиссеров по методу Радойчича-1985 (62 серия TMB)    
   *  Добавлено 20 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.28+ 
Выпуск: Декабрь 25, 2011
Новые изменения:
   *  Добавлено сохранение данных по расчету аэродинамических характеристик и устойчивости на курсе в FBM файле
   *  Добавлен вывод длины ломаной линии и дистанции между ее крайними точками, если выбрано 5 и более точек управления.
   *  Добавлен расчет аэродинамических сил и момента рыскания без учета дрейфа
   *  Добавлено 10 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.27+ 
Выпуск: Декабрь 15, 2011
Новые изменения:
   *  Добавлен учет бульба-обтекателя ниже линии киля для военных кораблей в расчетах по методам 
      Fung-Leibman 1995 И Hotrop -1984(88)
   *  Добавлен расчет аэродинамических характеристик без создания модели судна
   *  Исправлен модуль расчета аэродинамических характеристик по Ишервуду 
      (новый внешний модуль теперь совместим с Win 7(x64))
   *  Добавлено 2 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.26+ 
Выпуск: Ноябрь 20, 2011
Новые изменения:
   *  Вставлена проверка на минимальную проектную скорость в расчет сопротивления по методу Клемента-Блаунта
   *  Добавлен учет обрастания на сопротивление
   *  Существенно расширен диапазон допустимых скоростей и мощности в расчетах гребных винтов
   *  Добавлен расчет Cwp и ie по статистическим формулам в расчете сопротивления по методу Fung-Leibman 
      (без создания модели) 
   *  Исправлен вывод окна вставки множества точек
   *  Перекомпилированы расчетные модули для совместимости с Windows 7(x64)
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.24+ 
Выпуск: Август 26, 2011
Новые изменения:
   *  Добавлен учет тоннельных обводов в расчет гидростатики
   *  Добавлен импорт расчетной скорости и сопротивления в задачу расчета оптимального ГВ
   *  Добавлен импорт предельного диаметра ГВ в винтовые задачи
   *  Исправлена ошибка расчета угла между отрезками по выбраным трем и четырем точкам
   *  Исправлена ошибка при расчете сопротивления по Фунг-Лейбману при задании малых скоростей
   *  Добавлен для глиссеров расчет оптимальных характеристик корпусов по данным Бунькова
   *  Добавлен расчет семейства СПШ и вывод в файл SAC.txt (до 20 ватерлиний)  
   *  Добавлен расчет масштаба Бонжана и вывод результатов в файл Bonjan.txt (до 20 ватерлиний и до 30 шпангоутов)
   *  Добавлено 7 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.23+ 
Выпуск: Июль  6, 2011
Новые изменения:
   *  Исправлена ошибка вывода геометрии в формате *.GF в империальной системе координат
   *  Добавлено в расчет остойчивости диапазон точности (до 1% от заданной осадки) при проверке равенства Zmin=0
   *  Отключено в свойствах слоев задание массы и координат центра масс вручную (пока зарезервировано)  
   *  Добавлен вывод результатов расчета остойчивости при печати на принтер и в TXT файл
   *  Добавлен расчет и вывод оптимальных параметров корпуса глиссеров для расчетной скорости (по М.Бунькову)
   *  Добавлено 6 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.22+ 
Выпуск: Май  25, 2011
Новые изменения:
   *  Исправлена ошибка отображения ЦТ судна
   *  Добавлена проверка в расчет остойчивости равенства Zmin=0
   *  Добавлен вывод дистанции между двумя точками и углов между полученным отрезком и осями 
   *  Добавлен вывод дистанции между концевыми точками и угла между сторонами (1-2 и 2-3)
   *  Добавлен вывод угла между двумя отрезками (1-2 и 3-4) и расстояния между 1 и 4 выбранными точками
   *  Исправлена ошибка при расчете сопротивления по методу Мерсиера-Савитского
   *  Добавлен ввод и учет составляющих пропульсивного КПД в предварительный расчета ГВ серии В
   *  Добавлен выбор типа движителя и коэффициентов взаимодействия при расчете глиссеров
   *  Добавлено 10 новых мультиязычных сообщений
   *  Сделано более 50 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.21+ 
Выпуск: Апрель 4, 2011
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет допустимой скорости ветра и определение разряда плавания по ГИМСу  
   *  Исправлен вывод координат ЦТ объема в мастере создания руля и киля.
   *  Добавлен расчет и вывод расстояния между двумя управляющими точками 
   *  Добавлен расчет остойчивости для беспалубных судов
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Релиз версия 3.20 
Выпуск: Февраль 23, 2011
Новые изменения:
   *  Исправлен вывод таблицы результатов для серии 19 по ОСТу
   *  Добавлен выбор всех точек утечки
   *  Добавлен в расчет остойчивости учет угла входа кромки борта в воду
   *  Добавлен учет района плавания в расчет амплитуды качки и учет длины судна в расчет остойчивости
   *  Повышена точность расчета критерия погоды по Регистру России 2010
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.19+ 
Выпуск: Февраль 10, 2011
Новые изменения:
   *  Добавлен ряд критериев остойчивости по ГИМСу  
   *  Добавлен расчет критерия погоды по Регистру России 2010 и других параметров по требованиям ИМО
   *  Добавлено отображение положения ЦТ судна, если задана весовая нагрузка
   *  Применен более быстрый алгоритм автоматической удифферентовки модели с заданной весовой нагрузкой.
   *  Добавлено 18 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.18+ 
Выпуск: Январь 10, 2011
Новые изменения:
   *  Добавлен ряд критериев остойчивости по ГИМСу  
   *  Добавлено кренование и дифферентование модели (зеркализировать и отключить симметричность в свойствах слоев)
   *  Добавлена пошаговая автоматическая удифферентовка модели с заданной весовой нагрузкой.
   *  Добавлено 28 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.17+ 
Выпуск: Декабрь 10, 2010
Новые изменения:
   *  Добавлен графический вывод центра парусности (ЦП) и текстовый для координат ЦП (для однокорпусных судов).
   *  Добавлен текстовый вывод результатов расчета остойчивости. 
   *  Добавлен расчет минимального надводного борта. 
   *  Добавленo включение автоматического вертикального перемещения модели к началу координат 
      в Проектных установках (по умолчанию отключено)  
   *  Увеличена скорость импорта VRML файлов минимум в три раза
   *  При вытеснении граничных ребер в область отрицательных ординат сделано автоматическое обнуление ординат.
   *  Добавлено 5 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 40 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.16+ 
Выпуск: Ноябрь 10, 2010
Новые изменения:
   *  Добавлен автоматический ввод диаметра и количества ГВ в расчеты сопротивления по Холленбаху, 
      Оортмерссену и Фунг-Лейбману
   *  Добавлены проверки на валидность данных в расчет разгона, торможения и реверса судна
   *  Добавлен перевод на вьетнамский язык интерфейса и мануала (перевел Ле Куок Ван)
   *  Добавлен неполный перевод интерфейса на итальянский и чешский
   *  Увеличено количество скоростей до 10 в методе Холтропа 1984(88)
   *  Исправлены синтаксические ошибки в некоторых *.ini файлах 
   *  Добавлено 1 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 50 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.15+ 
Выпуск: Сентябрь 10, 2010
Новые изменения:
   *  Увеличена скорость расчета по методу ОСТ и др. и увеличено количество скоростей до 10
   *  Добавлен учет площади, ширины транца и типа ГВ в расчет по методу Fung-Leibman 1995
   *  Добавлена серия остроскулых корпусов катамаранов по данным регрессионного анализа результатов 
      расчета в ShipFlow (Nser=19)
   *  Добавлено 10 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.14+ 
Выпуск: Июль 24, 2010
Новые изменения:
   *  Повышена точность до 0.1 мм при экспорте геометрии в программу Michlet
   *  Добавлен расчет параметров гребного винта серии В в свободной воде   
   *  Документация по Help запускается теперь при работе с проектами расположенными на любом диске
   *  Добавлено 7 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 5 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.13+ 
Выпуск: Апрель 30, 2010
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет буксировочного сопротивления и мощности по методу Fung-Leibman 1995
для военных кораблей  
   *  Добавлен расчет буксировочного сопротивления и мощности по методам Clement-Poup 1961
Clement-Blount 1963 для глиссеров. Обе программы разработал Ле Куок Ван (Вьетнам).
   *  Добавлен расчет буксировочного сопротивления и мощности глиссеров по методу М.Бунькова
   *  Добавлен учет площади транца в расчет по методу Мерсиера-Савитского
   *  Добавлен учет глубины погружения оси винта и запаса на кавитацию в расчет оптимального 
винта для выбора двигателя
   *  Изьят коммерческий код полностью согласно лицензии GNU GPL 2 (теперь работает без DLL)
   *  Добавлено 104 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.12+ 
Выпуск: Февраль 10, 2010
Новые изменения:
   *  Добавлена проверка валидности результатов расчетов водомета типа Hamilton WaterJet
   *  Добавлен импорт данных в расчет остойчивости независимо от системы координат
   *  Добавлен расчет коэффициентов взаимодействия в зависимости от типа судна, количества 
движителей и KDE  
   *  Изменен ввод и импорт данных для расчета Ke
   *  Исправлена ошибка расчета метацентрических высот для модели только с одним слоем
   *  Добавлен расчет потребной мощности двигателя в предварительный расчет ГВ по серии В 
   *  В расчет проектной гидростатики внесены изменения для катамаранов и несимметричных корпусов
   *  Добавлено 5 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.11+ 
Выпуск: Декабрь 30, 2009
Новые изменения:
   *  Добавлен в расчет присоединенных масс учет волнообразования и мелководья 
для речных судов по методу НИИВТа
   *  Добавлен расчет потребной мощности водомета в расчете глиссеров
   *  Повышена точность определения параметров носового бульба
   *  Добавлена проверка результатов расчетов сопротивления по ОСТу и др.
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений интерфейса

Релиз версия 3.1+ 
Выпуск: Декабрь 1, 2009
Новые изменения:
   *  Добавлены в расчет глиссеров по методу Мерсиера-Савитского 15 точек
   *  Добавлено в расчет сопротивления по методу Oortmerssen-1971 вычисление угла 
носового заострения по статистической формуле Холтропа (без создания модели)
   *  Добавлено 13 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.09+ 
Выпуск: Ноябрь 2, 2009
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет сопротивления и мощности глиссеров по методу Mercier-Savitsky
   *  Добавлен расчет сопротивления и мощности малых судов по методу van Oortmerssen
   *  Добавлены в расчет глиссеров по Савитскому влияние расположения гребного винта
   *  Добавлена несимметричность слоев, создающих плавучесть
   *  Добавлена проверка модели на наличие точек утечки ниже КВЛ в расчете гидростатики
   *  Добавлено 5 формул для расчета площади смоченной пов-сти 
   *  Добавлен расчет режима глиссирования по Седову-Перельмутра
   *  Добавлено 142 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.08+ 
Выпуск: Сентябрь 30, 2009
Новые изменения:
   *  Сделана проверка наличия расчетных модулей в каталоге /Exec и отключение в меню задач при их отсутствии
   *  Добавлен импорт коэффициентов взаимодействия в задачи расчета ГВ
   *  Добавлены четыре типа судов или групп в расчет аэродинамических характеристик (по данным ОИИМФа)
   *  Добавлен вывод графиков результатов расчета глиссеров по методу Савитского
   *  Изменен формат вывода результатов расчета в 8 задачах (для печати отчетов)
   *  Исправлена ошибка в расчете остойчивости 
   *  Добавлено 5 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 40 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.07+ 
Выпуск: Апрель 28, 2009
Новые изменения:
   *  Добавлены проверки параметров на валидность в расчет глиссеров по Савитскому
   *  Добавлен расчет режима глиссирования по Савитскому
   *  Добавлен расчет лобовой площади парусности и возвышения ее Ц.Т. над КВЛ 
   *  Сделан импорт площади бульба и координаты hb в расчет сопротивления по Холтропу
   *  Сделан импорт площадей парусности и возвышения Ц.Т. над КВЛ в расчет аеродинамических характеристик
   *  Добавлено 2 новых мультиязычных сообщений 

Версия для тестирования 3.06+ 
Выпуск: Март 25, 2009
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет диаграммы динамической остойчивости (ДДО)
   *  Добавлен расчет боковой площади парусности и возвышения ее Ц.Т. над КВЛ 
   *  Сделан импорт водоизмещения и Zg в расчет ДДО
   *  Сделан импорт боковой площади парусности и возвышения Ц.Т. над КВЛ в расчет ДДО
   *  Добавлен расчет критерия погоды К (по Регистру России)
   *  Добавлен расчет буксировочного сопротивления и мощности глиссеров по методу Д.Савитского
   *  Добавлено 20 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.05+ 
Выпуск: Февраль 01, 2009
Новые изменения:
   *  Сделан экспорт геометрии корпуса через Part файл в другие программы (Freeship семейства)
   *  Добавлен расчет массы бульба киля и исправлен интерфейс мастера
   *  Добавлена проверка на валидность исходных данных к программе MPP-1.3
   *  Добавлено 6 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.04+ 
Выпуск: Декабрь 25, 2008
Новые изменения:
   *  Сделан мультиязычный вывод результатов в программе Holtrop-84 (Powerprd.exe)
   *  Сделан мультиязычный вывод результатов в программе Ishercof.exe
   *  Сделан мультиязычный вывод результатов в программе PPP (Propol.exe)
   *  Сделан мультиязычный вывод результатов в программе POP (PropPred.exe)
   *  Добавлены формулы для расчета коэффициентов присоединенных масс судов
   *  Добавлен более точный расчет параметров носового бульба
   *  Добавлено 114 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.03+ 
Выпуск: Декабрь 1, 2008
Новые изменения:
   *  Увеличено количество точек на графиках кривых действия ГВ серии В
   *  Добавлен расчет поступей нулевого упора, нулевого момента, оптимальной поступи
      и максимального КПД винта серии В по кривым действия
   *  Добавлена программа Ishercof.exe расчета аэродинамических характеристик судов
   *  Добавлено 66 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.02+ 
Выпуск: Ноябрь 15, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлена программа Propol.exe расчета кривых действия ГВ серии В
   *  Увеличены диапазоны ввода данных для крупнотоннажных судов 
   *  Добавлено 18 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 3.01+ 
Выпуск: Октябрь 20, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлено время ожидания результатов расчета присоединенных масс для медленных ПК
   *  Добавлен расчет присоединенных масс эквивалентного эллипсоида
   *  Исправлены ошибки вывода результатов расчета присоединенных масс
   *  Добавлен в расчет по Холтропу-88 импорт угла носового заострения из модели
   *  Добавлен расчет сопротивления водоизмещающих катамаранов (Nser=15)
   *  Все программы .EXE перемещены в \Exec поддиректорию
   *  Исправлена ошибка при расчете сопротивления по методу Delft
   *  Добавлено 2 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений интерфейса

Релиз версия  3.0+ 
Выпуск: Сентябрь 10, 2008
Новые изменения:
   *  Исправлен импорт данных проекта для килевых яхт в Дельфт метод
   *  Добавлена диагностика правильности ввода данных по методу Холленбаха (без модели)
   *  Добавлена в Help таблица допустимых параметров судов для метода Холленбаха
   *  Исправлен формат вывода результатов в программе Hollenbh.exe (v1.03)
   *  Исправлен расчет коэффициента влияния корпуса по формулам Холтропа для ближайшего 
      диаграммного значения Ae/Ao  
   *  Добавлено более 20 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 2.98+ 
Выпуск: Июль 30, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен контроль ввода данных и расчета присоединенных масс
   *  Добавлен перевод на русский и украинский Помощи по программе MPP 
   *  Исправлен расчет остаточного сопротивления по Каперу в различных системах измерения
   *  Исправлен расчет плотности в империальной системе единиц для сопротивления глиссеров
   *  Добавлена империальная система единиц в расчеты по Дельфт, Капера и Холтропа методам
   *  Исправлена ошибка расчета R_t_min при оптимизации по Холтропу  
   *  Исправлен алгоритм поиска оптимального Cp  в расчете по Холтропу и Дельфт
   *  Добавлено более 90 новых мультиязычных сообщений 
   *  Добавлен мастер создания бульба киля (Разработал Яценко Д.В., Украина)
   *  Сделано более 60 мелких изменений и исправлений интерфейса

Версия для тестирования 2.97+ 
Выпуск: Июль 10, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен контроль ввода данных бульба при расчете сопротивления по Холтропу
   *  Добавлена программа MPP-1.3 расчета устойчивости на курсе и циркуляциим судна по линейной теории
   *  Добавлена программа HydroNShIp_AddMass v1.0 расчета инерционных характеристик корпусов судов
   *  Добавлено 31 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 40 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.96+ 
Выпуск: Июнь 10, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен в метод Hollenbach-1998 расчет минимального остаточного сопротивления 
      (HydroNShIp_Hollenbach версии v1.02)
   *  Добавлен вывод кривой сопротивления в исходные данные расчета маневренности
   *  Начальная скорость при торможении приравнена расчетной из расчета ходкости
   *  Добавлен вывод времени расчета маневра   
   *  Добавлена программа PPP-1.8 расчета сопротивления и мощности по методу Holtrop-1984
   *  Добавлена программа POP-1.5 расчета оптимального гребного винта (ВФШ и ВРШ) серии В 
   *  Добавлено 73 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.95+ 
Выпуск: Май 19, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен метод Hollenbach-1998 для расчета буксировочного сопротивления и мощности грузовых судов
   *  Добавлены 4 формулы расчета смоченной площади для расчетов по ОСТ и другим методам
   *  Добавлено 15 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.94+ 
Выпуск: Май 5, 2008
Новые изменения:
   *  Новая версия HydroNShIp_RVRS v1.04 добавлена в комплекс
   *  Ограничено время расчета маневра (не более 2 часов) 
   *  Изменен метод интегрирования уравнений движения при маневрировании
   *  Добавлены справочные данные по дизелям для расчета маневренности
   *  Исправлено 4 мелких ошибки
   *  Добавлено 50 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.93+ 
Выпуск: Апрель 22, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет сопротивления выступающих частей и воздушного для безреданных
      плоскокилеватых глиссеров со стационарными двигателями
   *  Добавлен учет влияния реданов на сопротивление и буксировочную мощность глиссера 	  
   *  Убрана возможность ввода ненужных для расчета сопротивления данных для глиссеров
   *  Добавлен контроль вводимых данных при расчете маневренности (разгон-реверс)
   *  Добавлена проверка исходных данных при расчете сопротивления по ОСТ без 
      создания корпуса модели Freeship
   *  Добавлены формулы для расчета коэффициентов попутного потока и засасывания
      по методу Холтропа-1984 для судов с большими коэффициентами полноты Cb
   *  Добавлено 6 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 50 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.92+ 
Выпуск: Апрель 10, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет параметров посадки для заданной весовой нагрузки (приближенно)
   *  Уточнены требования к ДСО в зависимости от Lpp (по Регистру России)
   *  Добавлен импорт данных из модели в расчеты маневренности и вывод результатов расчета
   *  Добавлена диагностика исходных данных для расчета маневренности
   *  Автоматизирован запуск на расчет программы RvrsShip.exe 
   *  Добавлен контроль окончания расчета маневра
   *  Убран вывод промежуточных данных во временные файлы
   *  Добавлено 22 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.91+ 
Выпуск: Март 31, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен в расчет плеча диаграммы статической остойчивости (кривой GZ) импорт из расчета 
      гидростатики весового водоизмещения D и аппликаты центра тяжести Zg
   *  Добавлено 37 новых мультиязычных сообщений 
   *  Добавлены расчеты маневренности: разгон, свободное и активное (реверс) торможение судна
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений

Release Version 2.9+ 
Выпуск: Март 22, 2008
Новые изменения:
   *  Исправлена ошибка деления на ноль при расчете сопротивления по методу Холтропа при Tf=1.5*hb
   *  Удален коммерческий код и вызовы из Fortlib.dll в соответствии с требованиями GPL 2.

Версия для тестирования 2.89+ rc1
Выпуск: Март 15, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет и вывод графика плеча диаграммы статической остойчивости (кривой GZ) 
      при постоянном (одном значении) водоизмещении
   *  Расширена диагностика применимости методов расчета сопротивления по Холтропу
   *  Добавлено 27 новых мультиязычных сообщений 
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.88+ 
Выпуск: Февраль 28, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлена проверка ввода Cp при расчете по ОСТ и без ТЧ
   *  Исправлена ошибка при расчете P/D оптимального по диаметру винта в расчетах сопротивления по ОСТ
   *  Добавлена проверка диапазонов применимости метода Холтропа-Меннена
   *  Добавлен учет температуры в расчете вязкости для системы измерения империал
   *  Добавлен учет температуры и плотности воды в расчете сопротивления глиссера
   *  Исправлена ошибка пересчета плотности воды из метрической системы измерения в империал и обратно
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.87+ 
Выпуск: Февраль 11, 2008
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет сопротивления и мощности для глиссеров
   *  Исправлена ошибка при расчете гидростатики для судов без носового бульба
   *  Добавлено Примечание 3 в расчете гидростатики
   *  Сделано более 30 мелких изменений и исправлений
   
Версия для тестирования 2.86+ 
Выпуск: Январь 30, 2008
Новые изменения:
   *  Исправлены и добавлены сообщения в Проектные установки и в методы Капера и Дельфт
   *  Выводится информационное окно об отсутствии или повреждении файла конфигурации Resist.cnf
   *  Расширена диагностика применимости методов расчета сопротивления по ОСТ и другим методам
   *  Теперь Ke определяется только для расчетной скорости по ОСТ и другим методам
   *  Добавлен расчет диаграммы статической остойчивости (ДСО)
   *  Добавлено определение параметров ДСО и вывод информационных окон при их несоответствии 
      требованиям Морского Регистра России (Украины) для транспортных судов

Версия для тестирования 2.85+ 
Выпуск: Декабрь 25, 2007
Новые изменения:
   *  Добавлены аэро- гидродинамические характеристики крыльев, рулей и килей (расчет по 
      циркуляционно-отрывной теории Бетца-Федяевского) 
   *  Добавлен учет влияния типа выступающих частей (руль или киль) и толщины профиля на ГДХ
   *  Автоматически задаются начальные значения 3-х скоростей в допустимом диапазоне по Fr
      для расчета по ОСТ и другим методам
   *  Выводится информационное окно о невозможности использования выбранной серии или
      метода при расчете буксировочного сопротивления и мощности. Причины можно посмотреть 
      на вкладке результатов расчетов.
   *  Добавлено вычисление площади бульба на носовом перпендикуляре в "Расчет гидростатики" для 
      расчета сопротивления по методу Холтропа-Меннена 
   *  Улучшено построение графика в расчете ГВ для выбора ГД
   *  Добавлен контроль ввода кривой сопротивления в расчете ГВ для выбранного ГД
   *  Уточнено название вводимой мощности двигателя (спецификационная - Ps=0,85...0,9*Psn) 
      в расчетах ГВ
   *  Повышена точность построения паспортной диаграммы

Версия для тестирования 2.84+ 
Выпуск: Декабрь 10, 2007
Новые изменения:
   *  Добавлены подпрограммы линейной и нелинейной интерполяции-экстраполяции 
   *  Добавлен коэффициент масштаба на графике для Ts в паспортной диаграмме
   *  Добавлен ввод мощности главного двигателя при расчете паспортной диаграммы
   *  Добавлено определение и построение внешней ограничительной характеристики главного двигателя Ps=f(Vs)
      (дизель с турбонаддувом) в расчете паспортной диаграммы
   *  Добавлено определение и построение характеристики суммарной тяги ГВ Ts=f(Vs)
   *  Переименованы профиля HEЖ на Jouk
   *  Добавлены 22 симметричных профилей Eppler
   *  Добавлены 49 симметричных профилей GOE, NACA, RAF, WORTMANN и других (всего 125)
   *  Сделано более 18 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.83+ 
Выпуск: Октябрь 30, 2007
Новые изменения:
   *  Добавлена кнопка для запуска программы dbview для выбора двигателей 
   *  Добавлен в расчет прочности ГВ учет параметров e/D, dн/D и других в зависимости 
      от номера диаграммы
   *  Добавлен в расчет прочности ГВ 8 типов металлов (латуни, бронзы, стали и дюралюмин)
   *  Улучшена диагностика параметров ввода для расчетов гребных винтов
   *  Добавлена документация от FREE!ship v2.6 на французском и испанском (Castellano) языках
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.82+ 
Выпуск: Октябрь 14, 2007
Новые изменения:
   *  Исправлена ошибка команды UNDO для проектов с фоновыми изображениями ТЧ
   *  Добавлено сохранение данных и результатов расчета сопротивления по Холтропу
      в файле проекта *.fbm
   *  Добавлено сохранение данных и результатов расчета сопротивления по OCTу и 
      другим методам в файле проекта *.fbm
   *  Добавлено сохранение данных и результатов расчета по трем винтовым задачам в файле проекта *.fbm
   *  Добавлен предварительный расчет Ae/Ao и оптимального P/D гребных винтов Трооста во все методы
      расчета сопротивления для выбора винтовых диаграмм (кроме быстроходных катеров).
   *  Сделано более 12 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.81+ 
Выпуск: Август 28, 2007
Новые изменения:
   *  Переведена и добавлена документация FREE!ship v2.6 на украинский язык
   *  Подключена новая freeware программа для просмотра и корректировки БД *.dbf
   *  Добавлены в базу данных гидромоторы, асинхронные электродвигатели и коллекторные двигатели 
      постоянного тока для подводных аппаратов (ПА) и электроходов (малой мощности)
   *  Добавлены в базу данных дизеля фирмы MAN (МОД - 165шт и СОД - 66)
   *  Добавлен предварительный расчет шагового отношения P/D гребных винтов Трооста (B)
   *  Исправлен расчет сопротивлений Са и Сарр для катамаранов и тримаранов
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности для речных грузовых, пассажирских, 
      грузопассажирских, буксирных судов и толкачей по методам НИИВТа, ГИИВТа и ЛИВТа ( 19 судов прототипов )
   *  Добавлен расчет сопротивления и мощности для промысловых судов методом Ерошина (МРТ и СРТ)
   *  Сделано более 10 мелких изменений и исправлений

Release Version 2.8+
Выпуск: Август 20, 2007
Новые изменения:
   *  Удален коммерческий код и вызовы из Fortlib.dll в соответствии с требованиями GPL 2.

Версия для тестирования 2.78+ 
Выпуск: Август 8, 2007
Новые изменения:
   *  Обновлены ссылки на сайт FREE!ship Plus и e-mail
   *  Добавлены 12 профилей NACA0006...NACA0035
   *  Добавлены 12 профилей HEЖ-06...HEЖ-35 (Joukovsky)
   *  Добавлены еще три типа судов по диаграмме Неймана
   *  Добавлен ввод данных для расчета водоизмещающих тримаранов по методике Дубровского (Nser=15)
   *  Улучшена диагностика параметров ввода для расчетов сопротивления
   *  Улучшена диагностика параметров ввода для расчетов гребных винтов
   *  Исправлены ряд ошибок при вводе исходных данных к винтовым задачам
   *  Обновлен Неlр по 16 методам расчета сопротивления
   *  Синхронизированы файлы .ini
   *  Сделано более 20 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.77+ 
Выпуск: Июль 30, 2007
Новые изменения:
   *  Исправлена ошибка в экспорте данных для программы Michlet, связанная с длиной судна
   *  Переведена и добавлена документация FREE!ship v2.6 на русский язык
   *  Добавлены расчеты буксировочных сопротивления и мощности быстроходных круглоскулых катеров 
      по диаграммам Володина, Нордстрема, Гроота, SSPA (Швеция), NPL (Британия)
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности быстроходных круглоскулых катеров 
      большого относительного удлинения по диаграммам серии 64 Тейлоровского бассейна
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности для водоизмещающих катамаранов и тримаранов
      по методике Дубровского   
   *  Реализован расчет коэффициента учета условий эксплуатации Ке по ОСТ и другим методам	  
   *  Добавлена диагностика параметров ввода для расчета сопротивления по эксперименту 
   *  Добавлена диагностика ввода данных для расчета сопротивления быстроходных катеров (Nser=5,8,9,10,11,12,13)
   *  Добавлен Неlр по 15 методам расчета сопротивления и мощности
   *  Исправлена ошибка с масштабированием при выводе графика по ОСТ и другим методам	  
   *  Сделано более 25 мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.76+ 
Выпуск: Июль 10, 2007
Новые изменения:
   *  Увеличено количество точек на графиках сопротивления по ОСТу до 10
   *  Исправлен вывод Tb
   *  Изменена форма ввода данных по корпусу в расчете сопротивления по ОСТ и добавлены поля для ввода по
      экспериментальным данным   
   *  Добавлен расчет площади смоченной пов-сти на начальной стадии проектирования (при отсутствии ТЧ) по
      8 формулам для различных типов судов и корпусов    
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности по экспериментальным данным (на моделях судов)
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности скоростных водоизмещающих судов в переходном 
      режиме плавания по диаграммам Брауна
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности траулеров по диаграмме Неймана	  
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности речных грузовых судов
      и смешаного плавания (река-море) по методу НИИВТа
   *  Добавлено 50 судовых дизелей малой мощности в БД (отечественные, ЧССР и ГДР)
   *  Множество мелких изменений и исправлений

Версия для тестирования 2.75+ 
Выпуск: Июнь 30, 2007
Новые изменения:
   *  Повышена точность аппроксимации винтовых диаграмм серии В
   *  Улучшена диагностика параметров ввода для винтовых задач
   *  Добавлены еще 6 винтовых диаграмм (c 5 по 10)
   *  Добавлен расчет буксировочных сопротивления и мощности по ОСТ 5.0181-75 (4 серии)   
   *  Добавлен перевод на английский в Help для расчета ГВ
   *  Множество мелких изменений

Версия для тестирования 2.74+ 
Выпуск: Июнь 11, 2007
Новые изменения:
   *  Реализован ввод FEF файлов из Delftship Pro
   *  Добавлен Help в PDF из Freeship2.6 (пока только на English)
   *  Изменена форма ввода данных по корпусу в расчете сопротивления по Холтропу   
   *  Ввод площадей выступающих частей перемещен на панель дополнительных данных
   *  Приведен пример расчета ходкости судна проекта "FREE!ship demo 6.fbm" в PDF
      формате (без графиков и на RUS)
   *  Реализован расчет коэффициента учета условий эксплуатации Ке (влияние обрастания,
      волн, ветра, мелководья)
   *  Множество мелких изменений

Версия для тестирования 2.73+ 
Выпуск: Maй 28, 2007
Новые изменения:
   *  Добавлен расчет смоченной пов-сти S, дискового отношения Ae/Ao и диаметра ГВ Dp
      согласно метода Холтропа-Меннена 
   *  Добавлен ввод данных для расчета коэффициента, учитывающего эксплуатационные условия
   *  Исправлена ошибка при загрузке проектов с фоновыми рисунками
   *  Множество мелких изменений

Версия для тестирования 2.72+ 
Выпуск: Maй 15, 2007
Новые изменения:
   *  Адаптирован расчет сопротивления по Холтропу к расчетам гребных винтов
   *  При выходе из программы удаляются временные файлы *.dat в текущей директории
   *  Изменен ввод данных по диаграммам для задач расчета ГВ
   *  Реализована диагностика данных расчета ГВ для выбранного двигателя
   *  Добавлен выбор МДВС из БД (МАН, Пилстик, Вяртсиля, Зультцер, отечественные)
   *  Множество мелких изменений

Версия для тестирования 2.71+ 
Выпуск: Maй 11, 2007
Новые изменения:
   *  Исправлена формула расчета условного плеча диаграммы статической остойчивости 
      в расчете пантокарен
   *  Добавлен проверочный расчет спроектированного ГВ на кавитацию (по методу Папмеля)
      и общую прочность (для винта из бронзы) на относительном радиусе r/D=0.3
   *  Множество мелких изменений

Release Version 2.7+
Выпуск: Апрель 6, 2007
Новые изменения:
   *  Добавлены формы ввода данных для расчета гребных винтов
   *  Добавлен "Help" для винтовых задач
   *  Добавлен украинский интерфейс
   *  Исправлен расчет СПШ 
   *  Решены проблемы с кириллицей в расчетах гидростатики
   *  Добавлены сообщения на украинском и английском языках
   *  Множество мелких изменений
   *  Удален коммерческий код и вызовы из Fortlib.dll в соответствии с
      требованиями GPL 2.

Версия для тестирования 2.65+
Выпуск: Марта 6, 2007
Новые изменения:
   *  Исправлена формула вычисления Wt в методе Holtrop 
   *  Добавлен расчет коэффициента влияния корпуса ETAh
   *  Добавлена "Помощь" к расчету по Холтропу
   *  Исправлена ошибка при чтении FEF файлов, сохраненных в DelftShip 3.1
   *  Множество мелких изменений
   *  Добавлен украинский интерфейс (50% переведено)

Версия для тестирования 2.64+
Выпуск: Марта 1, 2007
Новые изменения:
   *  Исправлена формула вычисления LCB в методе Delft и Holtrop
   *  Включено определение оптимальных Cp и LCB по расчету ходкости
   *  Переделан графический вывод результатов расчета по Холтропу
   *  Исправлены грамматические ошибки в русском переводе
   *  Множество мелких изменений

Версия для тестирования 2.63+
Выпуск: February 20, 2007
Новые изменения:
   *  Откорректирован ввод FEF файлов из Delftship
   *  Изменен ввод данных вместо Cbt (коэфф. бульбообразности) надо задавать площадь бульба на нулевом перпендикуляре Abt 
      как в методе Holtrop-Mennenа

Версия для тестирования 2.62+
Выпуск: February 11, 2007
Новые изменения:
   *  Изменены формулы расчета Cb и Cm для судов с бульбовой оконечностью в методе Holtrop
   *  Добавлен расчет корреляционного сопротивления с учетом шероховатости корпуса

Версия для тестирования 2.61+
Выпуск: February 10, 2007
Новые изменения:
   *  Добавлен учет влияния дифферента в расчет по Holtrop
   *  Добавлен расчет сопротивления выступающих частей
   *  Сделано много изменений в форму ввода данных по Holtrop методу

Версия для тестирования 2.60+
Выпуск: January 16, 2007
Новые изменения:
   *  Добавлен метод Holtrop в расчетах сопротивления для морских судов
   *  Вязкость рассчитывается в функции температуры и может изменяться вручную
   *  Переведен интерфейс на русский язык (90%)
     

Version 2.60
Released April 21, 2006
New features:
   *  Select and delete markers
   *  Multilanguage support completed. Current complete translations include:
            English, Dutch, Suomi, Deutsch, Castellano and French
   *  Select all command added
   *  Several modifications to the controlpoint form, also made it transparent
      so the model shines through
   *  Shade submerged surfaces of developed plates in a different color
   *  Support asymmetrical layers (only layers that are not used for hydrostatics)
   *  Transparency setting of layers for transparent shading
   *  Export to STL file (ASCII version)
   *  Cross curves calculation
   *  Export boundary coordinates of developed plates to textfile
Bugs fixes or improvements:
   *  Fixed bug in intersection routine (sometimes no knuckles were inserted)
   *  Support filenames with multiple dots in the recent files list
   *  Made some modifications to the GHS export format as suggested by
      Creative Systems Inc
   *  Correct displaying and exporting of intersectioncurves on mirrored
      developed plates
   *  Dragging/positioning of background images with the mouse

Version 2.50
Released March 3rd, 2006

New features:
   *  Mirroring of developed plates
   *  Multiple language support
   *  Add scaled background images to viewports in order to reproduce the
      lines of an existing hull.
   *  Export to GHS
   *  Visualize geometry based flowlines
   *  Add cylindrical surfaces
Bugs fixes or improvements:
   *  Bug fixed in the check model procedure
   *  Added the dimensioning of cornerpoints of developed plates
   *  Bug in Delft resistance when length dwl was 0.0
   *  Increased visibility of thin lines of preview image
   *  Old file format (.free files, prior to Version 1.91) no longer supported
   *  Max. limit on undo memory
   *  Draft and trim settings for hydrostatic calculations are stored in file

Version 2.40
Released Februari 5th, 2006

New features:
   *  Keel and rudder wizard dialog added
   *  find the intersection of edges of one layer with faces of a second layer
   *  Zebra stripe shading to check fairness
   *  Redo
   *  Clear undo history
   *  Browse through undo history to view or select any previous state
   *  Import PolyCad files
   *  Remove unused points from the model
   *  Mainform size and position is stored when the program terminates 
Bugs fixes or improvements:
   *  Replaced Richedit component in design-hydrostatics report by a TMemo component
      to fix a WINE related bug
   *  Fixed the sometimes incorrect numbering of new layers
   *  Correct displaying of markers and controlcurves in bodyplan view
   *  Improved the automated normal direction test
   *  Error in IGES file so that SolidWorks and some other packages now import it
   *  Shifting points of the aftship with arrowkeys in the bodyplan view
   *  Viewports from the Lackenby hullform transformation are made sizeable

Version 2.30
Released January 05, 2006

New features:
   *  Show geometry info on statusbar
   *  Added vert. prismatic coefficient in design hydrostatics
   *  Lackenby hullform transformation (autom. adapting Cb,Cp and LCB)
   *  Export NURBS surfaces to an IGES file
   *  Split bodyplan view
   *  Import and export part of the geometry as "parts" to a file
Bugs fixes or improvements:
   *  Improved routine for developing surfaces, also shows difference between the
      3D surface area and the unfolded 2D area 
   *  Add switch for removing points from intersections (simplifying) in project settings
   *  Export stations, buttocks and waterlines to (individual) 2D DXF file(s) with
      adjustable precision. (no diagonals, edges and controlcurves are exported)
   *  Surface export to dxf now sends meshes instead of 3D faces for all faces with
      4 points. All the other faces are still exported as 3D faces
   *  Fixed error in intersections which caused loops in some intersections
   *  Rewrote the entire VRML import routine
   *  Added normal direction test before unfolding developable surfaces
   *  Display the new filename in the captionbar after file->Saveas
   *  Restyled the intersections dialog

Version 2.20
Released December 02, 2005

New features:
   *  Import Michlet wave elevations
   *  Some hydrostatic properties are shown in the viewports, such as LCB, SAC, metacentric height etc. (mainparticuars must have been set)
   *  Mirror selected faces or layers
   *  Show Gaussian curvature of the surfaces in shading mode
   *  Resistance for yachts according to Delft Systematic Yacht Series
Bugs fixes or improvements:
   *  Rearranged the project settings dialog, it now has tabs for different data and settings
   *  Prevented the controlpoint-form to recieve focus while dragging a point, which caused the active
      viewport not to respond to mousewheel zooming after dragging a point
   *  Use escape key to quickly deselect all
   *  Added shortcuts for easier switching between the different views and shading modes
   *  Ctrl-L shortcut opens layer dialog
   *  Output to DXF 3D-Polylines now also includes crease edges (knuckle lines)
   *  Optimized DXF output of linesplan a bit so that it does uses less line-segments for
      the crease edges as before. Data is now written as 2D polylines instead of 3D polylines
   *  Developed plates now written as 2D polylines instead of 3D polylines to a DXF file
   *  Improved lighting model used for shading the surfaces
   *  Scaling, rotating and moving now also applicable to individual layers
   *  Bug fixed in edge collapse
   *  Deselect a point when it is selected and ctrl-clicked
   *  ("No seedface could be found") bug fixed in unfolding routine 

Version 2.10
Released November 03, 2005

New features:
   *  Modified the design database to include a preview and improved search routine
   *  Show/hide layers in the linesplan
   *  Save a preview of the model in the file (used for browsing designs at the FREE!ship website)
   *  Choose in project settings if hydrostatic coefficients should be calculated using the dimensions
      from the project settings or the actual waterline dimensions
   *  Export files to Michlet
   *  Zoom in/out by using the mousewheel, rotation of perspective viewports by keeping middle
      mousebutton (or mousewheel) pressed
   *  KAPER resistance calculation for canoes and kayaks, according to John Winters
   *  Move points with arrow keys (not in perspective view). Increase/decrease stepsize by
      pressing + or -. Click the panel saying "Incr. distance" on the statusbar to manually set
      the distance.
   *  Added the following waterplane properties to the hydrostatics: waterplane area, coeff., LCF,
      entrance angle and Trv/long. moment of inertia
   *  Added metacentric height to hydrostatics
   *  Ctrl selecting of faces
   *  Added sectional area info to design hydrostatics
   *  Project selected points on a straight line segment

Bugs fixes or improvements:
   *  Fixed bug in offsets import from round bottomed hulls that ignored the metric/imperial
      settings in the file
   *  Prevent the program from zooming out on the model when undo is used
   *  When layers are turned on/off, viewports that have been zoomed in or out are simply redrawn,
      others viewports are zoomed out to the extents of the entire model
   *  Severe error occurring when an edge was collapsed with two faces attached with inconsistent
      normal directions
   *  Fixed locked points that where not scaled when the project units was changed to metric/imperal
      are correctly processed
   *  Corrected an error in the routine were imperial distances were translated into a text containing
      the number of feet and fractional inches. This error occurred when the value was negative but larger
      the -1.0 foot. In those cases the negative sign was omitted.

Version 2.0
Released October 06, 2005

   *  Added a database with FREE!ship designs to the website. These designs may be freely
      downloaded from www.freeship.org/designs Users willing to share their own designs are
      kindly invited to send their designs to designs@freeship.org

   *  Added import functionality of chines from a textfile (default meters, use either comma or period)
   *  Import markers from a textfile
   *  Modified input-format of offsets of rounded hulls
   *  Implemented controlcurves as a new feature
   *  Controlcurves are added to the chines of imported chine hulls
   *  Create one panel for bottom panels and transoms (and other surfaces) that are flat
   *  Switch visibility of partnames on or off in developed plates dialog
   *  Export all controlpoint coordinates to a textfile which can be imported in Rhino
   *  Modified the offsets output, also exports controlcurves
   *  The order of layers in the layer dialog can be modified. Also developed plates appear in the same
      order as the layers in the layer dialog
   *  View surface area, weight and COG from within the layer properties dialog
   *  Insert multiple points in one pass by intersecting visible edges with a 3D plane
   *  Lock/unlock points
   *  Modified the developability-shading procedure by lowering the value used to test for developability
      so that it produces less noise
   *  Extended the current hydrostatic calculations and modified the output format

Version 1.91
Released September 08, 2005
   *  Major modification to the file format and file extension. FREE!hip models are from
      now on stored as binary files. This reduces the average filesize (and undo memory) to
      approx. 40 percent. This modification is done in preparation for web distribution of
      FREE!ship models (user database) and for the inclusion of a preview thumbnail in the file.
      The extension if the files is modified from .free to .fbm (Freeship Binary Model) Old
      files can still be imported but saving in the old FREE!ship file-format is no longer
      supported.
   *  Monochrome drawing of linesplan
   *  If no diagonals are present in the model, the plan view can optionally
      be mirrored in the linesplan, so that both port and starboardside are visible
   *  New startup screen
   *  Export the formatted linesplan to an AutoCad dxf file (lines only, no fill colors used)
   *  Added comment and file-creator fields to project settings dialog
   *  Import of XYZ files describing longitudinal chines, created with Carene
   *  Added dimensioning of unfolded parts to the developed plates window
   *  Enabled manual input of the rotation angle of unfolded plates
   *  Updated imperial coordinate input
   *  Save viewports as bmp image
   *  Select/deselect edgeloops by ctrl-clicking an edge
   *  Fixed bug which caused faces created by edge-extrusion to be assigned to another
      layer then the currently active layer
   *  Only shade the submerged surfaces in another color if the layer is also used for hydrostatics
   *  Import and interpolate a surface defined as a number of curves in a textfile
   *  Curvature plot of intersectionlines
   *  Added material properties to layers used to calculate weight of the surface area of a layer
   *  Program remembers settings of the intersection dialog
   *  Separate save and saveas functions
   *  Shading of submerged parts on the linesplan is turned of when it is disabled in the projectsettings. 

Version 1.80
Released August 18, 2005
   *  Export stations now also to Archimedes (single body) in addition to
      ArchimedesMB (ref. manual section 3.5.6)
   *  Improved Archimedes export routine by merging stations containing multiple
      segments into one larger station (ref. manual section 3.5.6)
   *  Modified selecting procedure of controlpoints. Selecting multiple
      controlpoints from this release and on is done by keeping the ctrl-key
      pressed. If not, then only 1 controlpoint is selected at a time. (ref.
      manual section 2.2)
   *  Input relative values and imperial units in the controlpoint form (ref.
      manual section 2.4)
   *  Extra buttons and layer properties in layer properties dialog (ref.
      manual section 9.8)
   *  Keep as much from the original data when assigning faces to new layers
      using the autogroup function
   *  Improved unfolding routine, highlight edges which are stretched or compressed
      and added intersection with diagonals (ref. manual section 12.3)
   *  Linesplan view added (ref. manual section 4.2)
   *  Diagonals added to intersection lines. (ref. manual section 13.1)
   *  Delete all intersections in one pass from intersection dialog
   *  Printing from multiple windows (ref. manual section 2.6)
   *  Program now gives a warning when the current model has been changed and a
      new one is about to be loaded
   *  Created a dialog to control the image size when saving data to a bitmap
   *  Added list with recently opened files to the menu for faster acces
   *  Drawing of leak points in a different color (ref. manual section 12.1)

Version 1.70
Released July 29, 2005
   *  Unfold Develop plates
   *  After auto-group of layers, the proper active layer is displayed
   *  When importing a .hul file, one new layer is created between two subsequent chines
      and one layer for faces which are added to close the hull at the centerline
   *  Store separate (last used) paths for import, export, save or load files
   *  Export stations to ArchimedesMB
   *  Implemented different shading modes

Version 1.65
Released July 14, 2005
   *  Set decimal seperator to a point.
   *  Fixed some minor points on .hul input
   *  Remember settings from hydrostatics dialog
   *  Fixed shading of underwaterview when the lowest part of the hull was not on
      Z=0.0 plane (height of waterline was incorrect)
   *  Model-check routine now also indicates location of leak points.
   *  Automatic model-checking can be swtched off in ptojectsettings dialog.
   *  When a new default model is started the user can also specify if the project
      should use metric or imperial units.
   *  Information exported to a DXF file is the same as what is seen on screen.
   *  3D translation of the entire model
   *  Mainframe location is also adapted when the model is scaled or moved
   *  Bug fixed that occurred when first a point was selected in a orthogonal view
      and secondly an edge was selected. The selected point then incorrectly moved
      to a new location.
   *  Manual add a new point in 3D space.

Version 1.60
Released July 7, 2005
   *  Export faces to wavefront .Obj format
   *  Changed capital characters in filenames to lowercase characters for Linux users
   *  Bug fixed which occurred when shading developable surfaces when the model exceeded
      the right side of the viewport
   *  Invert the normal direction of selected controlfaces
   *  Included user definable mainframe location in projectsettings
   *  Program preferences such as colors and controlpointsize can now
      be specified by the user
   *  Import a 3D bodyplan from textfile and fit a surface
   *  Export stations, buttocks and waterlines to 3D DXF file
   *  Export surface as 3Dfaces to DXF
   *  Import .hul files created with Carlson's freeware Hulls program
   *  Program performs an automated check for inconsistencies each time hydrostatics are calculated
   *  Bug fixed which caused incorrect length/beam waterline when interior edges started or
      ended exactly on the waterline at the calculated draft
   *  Export all intersections as offsets to a textfile.

Version 1.50
Released June 23, 2005 
   *  Fixed VRML import error, when all edges were set as crease edges
   *  Added metric/imperial units header to hydrostatics report when calculating multiple drafts
   *  Bug fixed which caused "spikes" on the surface after an undo operation
   *  Corrected memoryleak in undo-object data
   *  Mark layers as developable. Developable layers are shaded differently. Parts
      that have zero gauss curvature (thus are developale) are shaded green. Areas which are not
      developable are shaded red.

Version 1.40
Released June 22, 2005
   *  Save hydrostatics to richtext or plain textfile
   *  Import a VRML 1.0 file (for example from Hull program by Carlson design)
   *  Automatic removal of all controlfaces entirely on the starboardside of the hull
   *  Bug fixed, when deleting faces the remaing boundaryedges where set crease=true, but their
      start/endpoints remained regular vertices instead of creasevertices
   *  Rotate the model in 3D space
   *  3D scaling of the entire model
   *  Included wetted surface in hydrostatics
   *  Error messages are shown in hydrostatics
   *  Fixed bug that occurred when selecting controlpoints in viewports with a very high zoom ratio
   *  Made another modification to the fileversioning system
   *  Smoother zooming and panning
   *  Draw grid of intersections in profile, plan and bodyplan views
   *  Open email program or web browser when clicked on the hyperlinks in the startup/about screen
   *  Removed the Del-shortcut which caused selected items to be deleted when the delete key was
      pressed within the controlpoint form
   *  Implemented undo-function
   *  Calculate and output hydrostatic data for a range of drafts and trim

Version 1.30
Released June 14, 2005
   *  Draw normals of selected controlfaces when the visibility of interior faces is set to true
   *  Pan settings of the viewport are adapted when zooming in or out
   *  Implemented surface-analyzation to check for consistent and correct normal direction
   *  Interior edges descending from controledges are drawn slightly darker then normal interior edges.
   *  Implemented first simple hydrostatic calculations, based on surface panels rather then ordinates
   *  Switch between metric and imperial units
   *  Open file on double-click in windows explorer

Version 1.20
Released June 9, 2005
   *  Update the coordinate information of the active controlpoint in the controlpoint form
      when a point is being dragged with the mouse
   *  Included multiple project settings
   *  Shading of the underwaterpart in a different color
   *  Create a backup of old file when saving to disk

Version 1.10
Released June 7, 2005
   *  Added GNU General Public License info and copyright information to all units
   *  Bug fix: The crease property of boundary edges may not be set to false
   *  Made a change to the file-version which is now saved as a floatingpoint value
   *  Implemented a controlpoint form, for manual editing of a controlpoint

Version 1.0
Released June 3, 2005
   *  Initial release of FREE!ship and sourcecode
